estimated\_datarate = estimated\_daterate \* (1-a) + inst\_datarate\*a ­­